**附件1**

**内蒙古广播电视大学采购一批信息化设备二次询价采购竞价明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 品牌及主要技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 单反数码相机 | 佳能 | 全画幅相机；总像素≥3170万像素；有效像素≥3040万像素；带全手动功能操作模式；CMOS传感器，支持全像素双核CMOS；传感器尺寸≥36×24mm；最大分辨率5760×3840；照片分辨率最大约3010万像素(6720×4480)，最小约750万像素(3360×2240)；可更换镜头EF卡口；曝光模式：[程序自动曝光(P)](https://product.pconline.com.cn/so/s28304/%22%20%5Ct%20%22_blank),[光圈优先曝光(A)](https://product.pconline.com.cn/so/s28305/%22%20%5Ct%20%22_blank),[快门优先(S)](https://product.pconline.com.cn/so/s28306/%22%20%5Ct%20%22_blank),[手动曝光(M)](https://product.pconline.com.cn/so/s28307/%22%20%5Ct%20%22_blank),曝光锁定:评价测光时一次性自动对焦,同时手动对焦; 自动曝光锁:AE锁定按钮；曝光补偿：以1/3EV,1/2EV,自动曝光包围,2-9张包围; 曝光控制:叠加,平均,明亮,黑暗；白平衡包围：自动(氛围优先),自动(白色优先),预设(日光,阴影,阴天,钨丝灯,白色荧光灯,闪光灯),用户自定义,色温(约2500-10000K),具备白平衡校正和白平衡包围曝光,支持闪光色温信息传输；ISO感光度：,ISO 100-32000（可扩展 ISO 50、ISO 51200、ISO 102400）；白平衡模式：[自动](https://product.pconline.com.cn/so/s39121/%22%20%5Ct%20%22_blank),[晴天(日光)](https://product.pconline.com.cn/so/s39122/%22%20%5Ct%20%22_blank),[阴天](https://product.pconline.com.cn/so/s39123/%22%20%5Ct%20%22_blank),[阴影](https://product.pconline.com.cn/so/s39144/%22%20%5Ct%20%22_blank),[荧光灯](https://product.pconline.com.cn/so/s39125/%22%20%5Ct%20%22_blank),[钨丝灯](https://product.pconline.com.cn/so/s39127/%22%20%5Ct%20%22_blank),[闪光灯](https://product.pconline.com.cn/so/s39128/%22%20%5Ct%20%22_blank),色温:约2500K-10000K,白平衡校正；[支持视频拍摄](https://product.pconline.com.cn/so/s38886/%22%20%5Ct%20%22_blank)；支持拍摄防抖；视频格式：[MP4](https://product.pconline.com.cn/so/s38802/%22%20%5Ct%20%22_blank),[MOV](https://product.pconline.com.cn/so/s38807/%22%20%5Ct%20%22_blank),MPEG-4 AVC/H.264；录音模式:线性PCM；视频分辨率：支持每秒30帧的4K视频(MJPEG),每秒60帧的1080p视频(ALL-I,IPB)以及每秒120帧的720p视频(ALL-I)支持4:2:2 8bit 500mbps MJPEG格式视频拍摄可从4K视频中截取800万像素静态照片 ；视频拍摄帧数(fps)：[120](https://product.pconline.com.cn/so/s38848/%22%20%5Ct%20%22_blank),[60](https://product.pconline.com.cn/so/s38847/%22%20%5Ct%20%22_blank),[30帧/秒](https://product.pconline.com.cn/so/s38846/%22%20%5Ct%20%22_blank)；高清视频：[4K 3840×2160](https://product.pconline.com.cn/so/s65744/%22%20%5Ct%20%22_blank),[1080p 1920×1080逐行](https://product.pconline.com.cn/so/s47621/%22%20%5Ct%20%22_blank),[720p 1280×720](https://product.pconline.com.cn/so/s33789/%22%20%5Ct%20%22_blank)；支持实时对焦；支持实时变焦；支持间隔拍摄；支持镜头防抖；支持遥控功能；支持连拍功能：每秒≥7张连拍速度,实时取景模式中自动对焦,连拍速度每秒≥4张；支持自拍功能；[防水](https://product.pconline.com.cn/so/s39207/%22%20%5Ct%20%22_blank),[防震](https://product.pconline.com.cn/so/s39208/%22%20%5Ct%20%22_blank),[防尘](https://product.pconline.com.cn/so/s39209/%22%20%5Ct%20%22_blank)；内置WIFI；支持外接闪光灯；外接闪光灯控制功能设置；存储介质SD/[SDHC](https://product.pconline.com.cn/so/s27799/%22%20%5Ct%20%22_blank)/[SDXC](https://product.pconline.com.cn/so/s47581/%22%20%5Ct%20%22_blank)/[CF卡](https://product.pconline.com.cn/so/s27802/%22%20%5Ct%20%22_blank),SD/CF卡双插槽; 记录功能:标准,自动切换存储卡,分别记录,记录到多个；照片格式：[JPEG](https://product.pconline.com.cn/so/s28347/%22%20%5Ct%20%22_blank),[RAW](https://product.pconline.com.cn/so/s28348/%22%20%5Ct%20%22_blank),[JPEG+RAW](https://product.pconline.com.cn/so/s28576/%22%20%5Ct%20%22_blank),DCF 2.0；USB 3.0接口,AV接口,麦克风输入接口；[HDMI输出接口](https://product.pconline.com.cn/so/s58143/%22%20%5Ct%20%22_blank)；菜单语言：简体中文；配备包括专用背包、三脚架、专用可充电锂电池、SD卡128G； | 2 | 18000 | 36000 |
| 2 | 镜头 | 佳能 | 焦距：70-200mm；最大光圈：F2.8；滤镜直径：77mm；远摄变焦；支持防抖；支持匹配序号1单反数码相机EF卡口；配备包括遮光罩、镜头盖、专用背包； | 1 | 16000 | 16000 |
| 3 | 镜头 | 佳能 | 焦距：24-70mm；最大光圈：F2.8；滤镜直径：82mm；标准变焦；支持防抖；支持匹配序号1单反数码相机EF卡口；配备包括遮光罩、镜头盖、专用背包； | 1 | 14000 | 14000 |
| 4 | 镜头 | 佳能 | 焦距：16-35mm；最大光圈：F2.8；滤镜直径：82mm；广角变焦；支持防抖；支持匹配序号1单反数码相机EF卡口；配备包括遮光罩、镜头盖、专用背包； | 1 | 15500 | 15500 |
| 5 | 镜头 | 佳能 | 焦距：85mm；最大光圈：F1.8；滤镜直径：58mm；远摄定焦；支持匹配序号1单反数码相机EF卡口；配备包括遮光罩、镜头盖、专用背包； | 1 | 3000 | 3000 |
| 6 | 镜头 | 佳能 | 焦距：50mm；最大光圈：F1.4；滤镜直径：58mm；标准定焦；支持匹配序号1单反数码相机EF卡口；配备遮光罩、镜头盖、专用背包； | 1 | 2900 | 2900 |
| 7 | 电池 | 佳能 | 可充电锂离子电池；支持序号1单反数码相机；电池续航时间：使用取景器拍摄：23℃时约900张、0℃时约850张； 使用实时显示拍摄：23℃时约300张、0℃时约280张 ； | 4 | 500 | 2000 |
| 8 | 闪光灯 | 佳能 | 闪光指数：最大约60（200mm焦距时、ISO 100、以米为单位）；闪光覆盖范围：20 - 200mm（使用广角散光板时为14mm），自动设置（根据拍摄视角和图像感应器尺寸自动设定闪光覆盖范围），手动设置；自动闪光、手动闪光、频闪闪光、自动／手动外部闪光测光；支持高速同步；普通闪光：约0.5 - 27.8米，快速闪光：约0.5 - 14.8米（闪光指数为20.8时），高速同步：约0.5 - 14.7米（1/250秒时）；兼容自动对焦辅助光；具备联动拍摄；具备光学传输无线功能；具备无线电传输无线功能；支持序号1单反数码相机； | 2 | 3600 | 7200 |
| 9 | SD卡 |  | 高速；内存：128G；读取速度≥200MB/S,写入速度≥100MB/S; 匹配支持序号1单反数码相机； | 4 | 600 | 2400 |
| 10 | 手持云台稳定器 | 大疆 | 云台设计；手柄内置电池；承重≥2.5kg;支持多种单反数码相机控制；支持运动模式；智能稳定系统；智能拍摄模式；外置跟焦马达拍摄实时跟焦；便于拆卸、收纳和携带；多功能相机控制线；兼容序号3、4、5、6镜头；角度抖动量±0.02°；最大可控转速：平移方向360°/s 俯仰方向360°/s 横滚方向360°/s；可控转动范围：平移方向360°连续旋转 俯仰方向+135°至-90°（正立模式）-135°至+90°（倒立模式） 横滚方向±30°（普通模式）360°连续旋转；支持蓝牙4.0、USB-C接口；支持序号1单反数码相机； | 2 | 4000 | 8000 |
| 11 | 专业同期录音机 | TASCAM | 多种录音模式，可进行自定录制；搭载高音质话筒前置放大器，支持分辨率达96kHz/24位的录音；两个独立的OUT输出，低电平和高电平匹配多种单反数码相机或其他音频设备的输入；录音介质SD/SDHC卡（128GB）；内置混音器控制器同时录音声轨数4声轨；输入轨可分别独立调整录音电平；插入式电源话筒，支持高输出话筒的输入；配备防止误操作的HOLD锁定开关；内置可以调节PAN、电平的混音器；搭载可以对话筒间距离进行补偿的延时功能；可以进行同时录制到两个不同电平文件的双重录音功能；可通过USB高速传输；匹配序号1单反数码相机的适配线； | 2 | 1700 | 3400 |
| 12 | 采访话筒 |  | 专业录音电容话筒；拾音模式线性+梯度；优异指向性；低频滚降80HZ，12DB/OCTAVE；双供电模式；高灵敏度幻象；标准卡侬接口；阻抗250OHMS/300OHMS；信噪比250OHMS/300OHMS；配备包括7米话筒线、减震架、防震笼、防风毛套、保护套、热靴支架、4米挑杆；匹配支持序号11专业同期录音机； | 2 | 850 | 1700 |
| 总 计 金 额 | 大写：壹拾壹万贰仟壹佰元整 | 小写：112100元 |